**Liten elektrisk slipmaskin**

(9999-000-1535)

**Komplement till engelsk manual som följer med leveransen.**

(sid1-4)

**Varningsföreskrifter:**

* Använd godkända skyddsglasögon och hörselskydd.
* Bär inga löst hängande kläder eller smycken och täck in löst hängande hår.
* Maskinen skall förvaras och användas i torrt utrymme och med god belysning.
* Säkerhetsavstånd 1 m, förutom operatören.
* Använd endast slipskivor avsedda för maskinen och levererade av LOGOSOL.
* Använd inte maskinen om det uppstår vibrationer eller om annan driftstörning uppstår.
* Kontrollera att elanslutningskabeln är hel och skyddas från slipskivan och annan mekanisk påverkan.
* Anslut inte maskinen om kåpor, kabel eller manöverdon är skadade.
* Maskinen skall vara monterad på en bordsskiva med tillförlitliga skruvförband under drift.
* Använd inte spruckna eller skadade slipskivor.
* Slipskivans skyddskåpa skall alltid vara monterad under drift.
* Rör aldrig slipskivan när den roterar eller när strömkabeln är ansluten.
* Maskinen får endast användas för att slipa motorsågskedjor.

(sid4-5)

**Montering på bänk:**

När maskinen monteras på bänkskivan, se till att låsvredet (18) är lätt åtkomligt.

Skruva eller bulta fast maskinen på tillförlitligt sätt genom hålen (17).

**Montering av slipskiva:**

* Dra ur strömkabeln.
* Lyft upp sliphuvudet, lossa låsvredet (6) och skruva ned höjdjusteringsskruven i sitt nedersta läge, så att sliphuvudet kommer i sitt översta läge.
* Lossa skyddskåpan (11).
* Lossa slipskivans låsvred (9).
* Montera slipskivan, se till att den ligger rätt på axeln.
* Skruva på låsvredet med fingrarna. Använd inte verktyg. Snurra på skivan för hand och kontrollera att den ligger rakt på axeln.
* Montera tillbaka skyddskåpan.
* Lägg i en kedja i kedjespåret, och skruva på höjdjusteringsskruven tills den närmar sig kedjan.

(sid 6-7)

**Användning:**

Grön knapp startar maskinen, röd knapp stoppar maskinen. Dra ut strömkabeln vid service.

* Rengör kedjan innan slipning. Kedjan skall vara lättrörlig. Om kedjan är stel, tvätta den i varmt vatten och såpa och smörj den med universaloljespray (9999-000-5105).
* Ställ kedjespåret i rätt vinkel mot slipskivan med låsvredet (18). 10 grader för sågverk, i samma riktning som tanden är slipad innan (höger/vänster).
* Lägg på kedjan och fäll ned kedjestoppet (23) bakom en skärtand.
* Justera kedjestoppets ställskruv (26) tills slipskivan kommer i position strax framför tanden.
* Justera ned slipskivan så att den tangerar tandbotten i sitt nedersta läge och lås den med låsvredet (6).
* Finjustera kedjestoppet så att slipskivan kommer att slipa tanden (max 0,5 mm avverkning). Lås inställningen med ställskruvens låsvred (lock nut).

*Tips: Markera första tanden du börjar slipa med en filtpenna så du vet när du slipat ett varv.*

* Dra bak kedjan mot kedjestoppet och spänn fast kedjan med låsvredet (34). För varje tand som slipas. Inget våld krävs.
* Mata fram två tänder åt gången tills du slipat ena sidan av kedjan.
* Stäng slipen och mata fram en tand.
* Lossa låsvredet på undersidan (18) och ställ in samma vinkel fast åt andra hållet (t.ex. 10 grader).
* Slipa andra sidan av kedjan.

(sid 7)

**Filning av tandens djupbegränsare (ryttare, figur 9).**

* Filning av ryttarna sker med ryttarmall (9999-000-0432) och plattfil (9999-000-0481) som kan beställas från Logosol. Använd kedjespåret som städ vid filning av ryttarna.

(sid 8)

**Underhåll:**

* Rengör maskinen efter varje slipning.
* Kontrollera slipskivan genom att hänga upp den i centrumhålet och knacka på den lätt med ett plast- eller träföremål. Ett metalliskt pling skall då uppstå. Om skivan är sprucken hörs endast ett dovt ljud.
* Byt ut skivan när skivan har en diameter mindre än 80 mm. Skivan artikelnummer är (9999-000-0503) och passar till alla 3/8 och 0.325-kedjor, samt till picco micro som används till små elsågar.